Configuration de RTKronos

Pour configurer un Kronos il suffit de le brancher en ethernet, et de se connecter sur le serveur web fournit par la carte sur le port 8080.

Par exemple si l'adresse IP du Kronos est 192.168.1.42, il suffit de rentrer dans la barre d'adresse d'un navigateur web l'adresse: http://192.168.1.42:8080/

Deux pages sont disponibles:

main

gps

La première page sur laquelle on arrive est main, voici un exemple ci-dessous: