Configuration de RTKronos

1. Configuration via ethernet

2. Connexion au RTKronos

Pour configurer un RTKronos il suffit de le brancher en ethernet, et de se connecter sur le serveur web fournit par la carte sur le port 8080.

Par exemple si l'adresse IP du RTKronos est 192.168.1.42, il suffit de rentrer dans la barre d'adresse d'un navigateur web l'adresse: http://192.168.1.42:8080/

Deux pages sont disponibles:

main

gps

La première page sur laquelle on arrive est main, voici un exemple ci-dessous:

On peut définir le mode: Base ou Rover, aller sur la page GPS et définir l'adresse radio (LORA) pour la base. Si cette adresse est changée, la même adresse devra être rentrée sur le Rover.

La page GPS affiche la position GPS courante mesurée ou None (en intérieur ou s'il n'y a pas d'antenne connectée) comme dans le cas ci-dessous: