Documentation du Postman v1

tags: postman, lora

Documentation générale

Inscrire un postman dans wavebricks

Dans wavebricks ajouter un device (bouton +)

Choisir le Nom que vous voulez

Mettre ce que vous voulez, un bon choix est le numéro de série du postman récupéré par la commande sys get uuid (0x02)

choisir l'addressing type Wavebricks

Mettre le Device address:' soit - avec l'adresse lora wavebricks du postman récupérée avec la commande commande sys get addr (0x03) (si celle-ci est 0.0.0.0 ce n'est pas une adresse valide, alors la configurer avec net set_addr comme au prochain point ci-dessous) ou - choisir une adresse dans wavebricks et la configurer dans le postman avec la commande net set_addr (0x13) - Générer une clé de sécurité en appuyant sur l'icone “clé”, copier la clé de sécurité et l'affecter au postman grâce à la commande net set encryption_key (0x12)'' (NB la clé fait 16 octets)

Pour voir comment faire les requêtes sur le postman voir la doc dans le lien ci-dessus.