Documentation du Postman v1

tags: postman, lora

Documentation générale

Inscrire un postman dans wavebricks

Dans wavebricks ajouter un device (bouton +)

Choisir le Nom que vous voulez

Mettre le numéro de série du postman récupéré par la commande sys get uuid (0x02)

choisir l'addressing type Wavebricks

Mettre le Device addres:' avec l'adresse lora wavebricks du postman récupérée avec la commande commande sys get addr (0x03) - Générer une clé de sécurité en appuyant sur l'icone “clé”, copier la clé de sécurité et l'affecter au postman grâce à la commande net set encryption_key (0x12)'' (NB la clé fait 16 octets)